УТВЕРЖДАЮ

 Генеральный директор АО «Концэл»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корнеев А.Ю.

 « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Техническое задание**

на закупку мебели для рабочих помещений в «Производственный корпус, стр. 2»

по адресу: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д.42, стр. 2 для производственного участка №2 подразделения «производство по переработке вторичного сырья» и поста охраны

1. Для организации новых рабочих мест, комнаты отдыха и приема пищи в «Производственном корпусе, стр. 2» для специалистов МГТС, операторов МПЗ, поста охраны АО «Концэл» по адресу: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д.42,стр. 2 необходимо закупить мебель, согласно параметрам, указанным в спецификации № 1.
2. **Спецификация № 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Состав, функциональные, качественные и иные характеристики товара | Цена за единицу(с учетом НДС),руб. | Кол-во,ед. | Сумма(с учетом НДС), руб. |
| 1 |  Стол письменный 1400х730х760 | Толщина столешницы: 22 мм. Толщина опор и каркасов: 18 мм. Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1 Материал покрытия: износоустойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами. Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм производства фирмы Rehau (Германия). Лицевая фурнитура: алюминий Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок – до 15 мм. Ящики тумб: фолдинг 12 мм. Замки на тумбах: на верхний ящик. Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки.Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт, пластиковые уголки Товар должен быть серийного производства, соответствующим ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции", что должно быть подтверждено Декларацией о соответствии. Гарантийный срок не менее 5 лет. |  | 23 |  |
| 2 | Стол руководителя эргономичный 1600х1200х760 1шт. Лев., 1 шт. Пр.) |  | 2 |  |
| 3 |  Тумба приставная к столу руководителя 600х450х760 |  | 2 |  |
| 4 | Тумба под МФУ с нишей и дверцами 600х800х600 |  | 5 |  |
| 5 | Шкаф офисный комбинированный (верх открытый, низ с дверцами) 770х370х2000 |  | 16 |  |
| 6 | Стол для переговоров не менее 180 см не более 210 см, высота 75-76 мм |  | 1 |  |
| 7 | Стул офисный металл краш./кожзам | Стул должен иметь прочное основание из металла, покрытым порошковой краской, черного цвета. Сидение и спинка стула должны быть мягкие, обивка должна быть кожзам черного цвета.Торцы должны быть закрыты полиэтиленовыми заглушками.Стул должен быть изготовлено в соответствии с :ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.ГОСТ 13025 2-85 Мебель бытовая. Функциональные размеры мебели для сидения. Гарантийный срок не менее 24 месяца |  | 23 |  |
| 8 |  Кресло руководителя – 3 шт. | Кресло для руководителя должно быть оснащено механизмом качания с фиксацией в рабочем положении, регулировкой высоты и способностью выдерживать нагрузки до 120 кг, крестовина – стеклонаполненный пластик, подлокотники черный пластик. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Ролики Стандарт BIFMA 5,1 Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон.Для изготовления мягких элементов, должен быть использован эластичный поролон плотности 22-40 кг/м3. Материал обивки качественныйь кожзам черного цвета.Кресло должно быть изготовлено в соответствии с :ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.ГОСТ 13025 2-85 Мебель бытовая. Функциональные размеры мебели для сидения. Гарантийный срок не менее 24 месяца |  | 3 |  |
| 9 |  Кресло руководителя эргономичное – 1 шт.  | Кресло для руководителя должно быть оснащено механизмом качания с фиксацией в нескольких положениях, регулировкой высоты и способностью выдерживать нагрузки до 120 кг, крестовина – металл хром, подлокотники металл хром с мягкой накладкой. Газпатрон увеличенного диаметра 4 класс по стандарту Germany DIN 4550. Ролики Стандарт BIFMA 5,1 Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон.Металлическая хромированная диаметром 740 мм Для изготовления мягких элементов, должен быть использован ППУ плотности 22-40 кг/м3. Материал обивки качественный кожзам черного цвета.Кресло должно быть изготовлено в соответствии с :ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.ГОСТ 13025 2-85 Мебель бытовая. Функциональные размеры мебели для сидения. Гарантийный срок не менее 24 месяца |  | 1 |  |
| 10 | Стул обеденный на металлокаркасе, обивка кожзам мод.СМ7/23 (или аналог) | Металлокаркас: труба ∅22 мм, ∅10 мм; покрытие металлокаркаса: полимерно-порошковое; обивка мягкого элемента: искусственная кожа; вес: 4,6 кг.Упаковка полиэтилен, безузловая сетка, стрейч-пленка, картон. Поставка  в собранном виде. |  | 64 |  |
| 11 |  Стол обеденный на металлокаркасе, столешница пластик 1200х800х732 | Металлокаркас: труба ∅42 мм; покрытие металлокаркаса: полимерно-порошковое; вес: 15,8 кг. Столешница ДСП S=25 мм с пластиковым покрытиемУпаковка каркас: коробка, сетка безузловая; столешницы: картон, бумага упаковочная. Поставка в разобранном виде.  |  | 12 |  |
| 12 | Стол обеденный на металлокаркасе, столешница пластик 800х800х732 | Металлокаркас: труба ∅42 мм; покрытие металлокаркаса: полимерно-порошковое; вес: 15,8 кг. Столешница ДСП S=25 мм с пластиковым покрытиемУпаковка каркас: коробка, сетка безузловая; столешницы: картон, бумага упаковочная. Поставка в разобранном виде.  |  | 3 |  |
| 13 |  Шкаф кухонный двухдверный с влагостойкой столешницей, с мойкой металл, смесителем, подводкой в комплекте 80 см  |  Шкаф кухонный двухдверный с влагостойкой столешницей, с мойкой металл, смесителем, подводкой в комплекте ширина 80 см  |  | 1 |  |
| 14 | Шкаф двухдверный кухонный напольный с дверцами 80см, столешница облицована пластиком | Шкаф двухдверный кухонный напольный с дверцами ширина 80см с влагостойкой столешницей |  | 3 |  |
| 15 | Диван трехместный офисный с подлокотниками (кож.зам) 1900 х 900 х 870 (размеры могут быть изменены не более, чем на 5 см) | Материалы : Каркас: калиброванный брус из массива хвойных пород дерева, фанера березовая 12 мм, пружина – змейка 3,5 мм, эластичная лента. Опоры: пластиковые высотой 55 мм. Мягкие элементы: основание эластичное на основе пружин-змеек, настил – эластичный пенополиуретан толщиной 100 мм плотность 25 кг/м3. Обивка - высококачественный кожзам - состав: верхний слой: 100% поливинилхлорид основа: 100% полиэстер, тест Мартиндейла: 20 000 циклов  |  | 1 |  |
| 16 | Кресло (к дивану) офисное с подлокотниками (кож.зам) 940 х 900 х 870 (размеры могут быть изменены не более, чем на 5 см) | Материалы : Каркас: калиброванный брус из массива хвойных пород дерева, фанера березовая 12 мм, пружина – змейка 3,5 мм, эластичная лента. Опоры: пластиковые высотой 55 мм. Мягкие элементы: основание эластичное на основе пружин-змеек, настил – эластичный пенополиуретан толщиной 100 мм плотность 25 кг/м3. Обивка - высококачественный кожзам - состав: верхний слой: 100% поливинилхлорид основа: 100% полиэстер, тест Мартиндейла: 20 000 циклов  |  | 2 |  |
| 17 | Стол журнальный  | Материал: ламинированная ДСП; кромка — ПВХ 2 ммТолщина: столешница – 22мм; каркас – 16 мм Изделие собирается на эксцентриковой стяжке; устанавливается на колесные опоры; полка монтируется в фиксированном положении без возможности регулировки; поставляется в разобранном виде. |  | 1 |  |
| 18 | Шкаф для раздевалки на 2 отделения (металлический) 1860х600х500  | Шкаф металлический сборно-разборный раздевальный двухсекционный. Предназначен для хранения одежды. В каждом отделении полка для головного убора, перекладина для вешалки и 2 крючка. Поставляется в разобранном виде в евроупакопке. Врезной почтовый замок. Полимерное покрытие французской фирмы Bichon. Изделие сертифицировано и соответствует санитарным нормам. Вес 33 кг. |  | 131 |  |
| 19 |  Лавочки для раздевалки 1500х400х300  | Материал скамьи - липа. Каркас выполнен из профильной металлической трубы и окрашен порошковой краской. Вес 8 кг. |  | 12 |  |
| 20 | Сейф металлический  | Количество полок: 1 шт. Трейзер - 1 шт. Замок ключевой. Вес нагрузки на полку: 60 кг Количество дверей: 1 шт. Ширина: 460 мм Глубина: 340 мм Высота: 630 мм Материал каркаса: металл Цвет каркаса: серый Гарантийный срок: 12 мес Вес изделия: 17 кг   |  | 1 |  |
| 21 | Кровать ЛДСП 1900х900 | Толщина ЛДСП (спинки) - ЛДСП 16 мм.Кромка - ПВХ 1-2 мм./ПВХ 0,5 мм.Настил - 16 или 22 мм. |  | 4 |  |
| 22 | Матрас пружинный 1900х900 | Боннель, средней жесткости, нагрузка до 120 кг, чехол |  | 4 |  |
| 23 | Тумба прикроватная с нишей и дверцей 400х380х580 | Толщина крышек (топов), каркасов, стенки ящиков, фасады, двери - ЛДСП 16 мм.Кромка на крышках (топах), каркасах, стенках ящиков, фасадах, дверях - ПВХ 0,5 мм.Дно ящиков, стенки задние - ДВП 3,2 мм. |  | 6 |  |
| 24 | Стол обеденный на металлокаркасе, столешница пластик 1200х800х732 | Металлокаркас: труба ∅42 мм; покрытие металлокаркаса: полимерно-порошковое; вес: 15,8 кг. Столешница ДСП S=25 мм с пластиковым покрытиемУпаковка каркас: коробка, сетка безузловая; столешницы: картон, бумага упаковочная. Поставка в разобранном виде.  |  | 2 |  |

**3. Требование к качеству и безопасности товара**

Поставляемый товар (далее по тексту «товар») должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства). Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН и иным нормативным документам, нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на аналогичную и подобную продукцию. Качество товара должно подтверждаться сертификатами качества или декларациями о соответствии, в случае если такой товар подлежит обязательной сертификации или декларированию.

**4.** **Требования к упаковке:**

Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам и техническим условиям производителя Товара, и обеспечивающей его сохранность при транспортировке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Упаковка Товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные его производителем: голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.)

**5. Основные требования, предъявляемые к поставке товара, отгрузке:**

Поставка и отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу, указанным Заказчиком в настоящей Документации. Также в обязанности Поставщика входят выгрузка, сборка и установка товара, уборка и вывоз образовавшегося в процессе сборки и установки товара мусора.

С поставляемым товаром передаются эксплуатационные документы, документы, подтверждающие качество такого товара (в случае если такой товар подлежит обязательной сертификации или декларированию), счёт, счёт-фактура, товарная накладная, акт приема-передачи товара.

В случае поставки некачественного и (или) несоответствующего требованиям Заказчика товара, обнаружения брака при его приёмке, Поставщик обязан за свой счет вывезти такой товар и заменить его на качественный. Об обнаружении указанных несоответствий Стороны составляют акт с указанием срока для их устранения. Поставщик обязан в течение указанного в акте срока, начиная с даты его подписания, заменить Товар ненадлежащего качества или допоставить Товар.

Руководитель участка №2 Апраксин А.А.