**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор АО «Концэл»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корнеев А.Ю.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Техническое задание**

**на работы по организации постов разгрузки машин в помещениях строения 2 на производственной площадке №1 АО «Концэл», для работы производственного участка №2**

Для организации правильной работы участка № 2 по приёмке и сортировке лома кабеля, уменьшения потерь тепла при погрузочно-разгрузочных работах, необходимо провести следующие работы по подготовке помещений, **основное средство «Производственный корпус. Стр. 2» инв. № 00040002,** по адресу: **124460, Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д.42, стр. 2, 1 этаж, пом. 67, 68, 2 этаж, пом. 19:**

- Разработать проект устройства постов разгрузки машин с заменой остекления.

- Демонтировать наружное остекление помещений 67, 68 и 19. Размеры остекления 24700х3600 мм.

- Демонтировать часть цоколя наружной стены строения 2 до уровня 85 см от уровня асфальта для установки трёх герметизаторов проемов.

- Изготовить и смонтировать 3 металлические рамы под герметизаторы проемов.

- Изготовить и смонтировать 3 металлические рамы под установку секционных подъёмных ворот.

- Изготовить и смонтировать наружное остекление помещений 67, 68 и 19 из алюминиевого профиля и двухкамерных стеклопакетов. В пом. 68 предусмотреть окно с возможностью открывания.

- изготовить и смонтировать секционные подъёмные ворота с электроприводом и управлением с кнопок изнутри пом. 67.

- Изготовить и смонтировать герметизаторы проемов со складной рамой со стороны улицы.

- Работу выполнить силами и из материалов Подрядчика.

- образовавшийся в ходе работ строительный мусор вывезти в места, установленные законодательством РФ.

Работы выполнить силами и из материалов Подрядчика.

Главный инженер Балашов И.Н.