|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮПредседатель Закупочной комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ю. Шимаенкова«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. |

**ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**на поставку автопогрузчиков.**

**Настоящая документация является неотъемлемой частью**

**Уведомления о проведении закупочной процедуры**

г. Москва

 2017 г.

**Оглавление**

[1. Общие положения 3](#_Toc497400407)

[2. Предмет закупки 5](#_Toc497400408)

[2.1. Требования к закупаемой продукции 5](#_Toc497400409)

[2.1.1. Техническая часть 5](#_Toc497400410)

[Коммерческая часть. 6](#_Toc497400411)

[2. Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению 6](#_Toc497400412)

[2.1. Требования к Участникам 6](#_Toc497400413)

[Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 6](#_Toc497400414)

[2.2. Требования к документам 6](#_Toc497400415)

[3. Подготовка Предложений 7](#_Toc497400416)

[4.1. Общие требования к Предложению 7](#_Toc497400417)

[4.2. Требования к языку Предложения 7](#_Toc497400418)

[4.3. Разъяснение закупочной Документации 8](#_Toc497400419)

[4.4. Продление срока окончания приема Предложений 8](#_Toc497400420)

[5. Подача предложений и их прием 8](#_Toc497400421)

[6. Оценка Предложений и проведение переговоров 8](#_Toc497400422)

[6.1. Общие положения 8](#_Toc497400423)

[6.2. Отборочная стадия 8](#_Toc497400424)

[6.3. Оценочная стадия 9](#_Toc497400425)

[6.3.1. Порядок оценки заявок 9](#_Toc497400426)

[6.3.1.1. Критерий «Качественные и функциональные характеристики предлагаемого оборудования» 9](#_Toc497400427)

[6.3.1.2. Критерий «Стоимость Товара» 12](#_Toc497400428)

[6.3. Запрос скидок (переторжка) 13](#_Toc497400429)

[6.4. Проведение переговоров 13](#_Toc497400430)

[7. Подписание Договора (решение об отмене Закупочной процедуры) 13](#_Toc497400431)

[8. Уведомление Участников о результатах 14](#_Toc497400432)

[9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение 15](#_Toc497400433)

[9.3. Письмо о подаче оферты (Форма №1) 15](#_Toc497400434)

[9.1.1 Инструкции по заполнению Формы №1 15](#_Toc497400435)

[9.4. Коммерческое предложение (Форма №2) 16](#_Toc497400436)

[9.2.1 Инструкции по заполнению Формы №2 21](#_Toc497400437)

[9.3. Анкета Участника (Форма №3) 22](#_Toc497400438)

[9.3.1. Инструкции по заполнению 22](#_Toc497400439)

[10. Памятка о работе Конфликтной комиссии по закупочной деятельности ПАО АФК «Система» 23](#_Toc497400440)

[11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 24](#_Toc497400441)

1. Общие положения

**1.1 Заказчик** - ПАО «Концэл» - юридический адрес: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 42, стр. 1 (далее - Организатор), Уведомлением о проведении открытого запроса предложений, опубликованным на официальном сайте ПАО «Концэл» ([www.koncel.com](http://www.koncel.com)) и на электронной торговой площадке Сбербанка АСТ, пригласило организации (далее - Участники) к участию в процедуре открытого конкурентного запроса предложений (далее - Запрос предложений) на право заключения договора **на поставку автопогрузчиков.**

**1.2 Организатор** - Контактное лицо

По техническим вопросам: – Корнеев Андрей Юрьевич тел. 8 (916) 181-00-35, e-mail:akorneev@koncel.com; Башков Андрей Васильевич, тел. 8 (915) 190-26-77 e-mail:abashkov@koncel.com,

По оформлению заявки: Топорова Наталья Евгеньевна тел. 8 (495) 225-98-29 доб. 410, e-mail:info@koncel.com.

**1.3 Срок окончания приема предложений**

**10.11.2017 г., 11:00 часов (местное время).**

Для участия необходимо заполнить карточку в разделе «Заявка поставщика на регистрацию в системе» utp.sberbank-ast.ru/AFK, если Вы еще не зарегистрированы или прислать заявку со всеми необходимыми приложениями на электронную почту info@koncel.com.

**Обращаем Ваше внимание на то, что регистрация и участие в этих электронных торгах бесплатное для поставщиков.**

***Во избежание потери части документов на ЭТП или электронной почте, рекомендуем прикреплять свою заявку в формате электронного архива zip.***

**1.4**  **Правовой статус процедур и документов**

1.4.1. Открытый запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.4.2. Опубликованное Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.4.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.4.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.4.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

- Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

1.4.6. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.4.7. Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении открытого запроса предложений и настоящей Документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

**1.5 Обжалование**

1.5.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением открытого запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.5.2. Если претензионный порядок, не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора, обратившись в Закупочную комиссию ПАО «Концэл».

1.5.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.5.4. ПАО «Концэл» находится под управлением АО «Интеллект Телеком» и является частью ОАО АФК «Система», акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже, всегда стремится соответствовать международным правовым нормам и корпоративным стандартам управления. Это означает, что все бизнес-процессы и отношения, как c контрагентами, так и внутри компании, должны быть четко регламентированы и максимально прозрачны.

С целью оперативного реагирования на обращения участников закупочных процедур, обеспечения прозрачности закупочных процедур, предотвращения коррупции, мошеннических действий и других злоупотреблений в области закупочной деятельности создана «Горячая линия» АО «Интеллект Телеком».

Любой участник закупочной процедуры, при обнаружении нарушений установленных закупочной документацией порядка проведения закупочной процедуры, либо при обнаружении коррупционной составляющей в действиях организатора закупки и/или участников закупочной процедуры, имеет право сообщить в АО «Интеллект Телеком» о подобных нарушениях. Для этих целей создан специальный ресурс report@i-tc.ru, позволяющий оперативно реагировать на сообщения о недостатках, упущениях, злоупотреблениях, мошенничествах и коррупционных действиях. Обращаясь по этому адресу, Вы получите квалифицированную помощь, совет, как действовать в той или иной ситуации.

Сообщения можно направить тремя способами:

* по электронной почте на адрес report@i-tc.ru (можно с внешнего почтового ящика);
* голосовым сообщением на номер телефона +7 (495) 739-79-81 (автоответчик);
* письмом по почте или курьером по адресу: 109044, г. Москва, ул. Мельникова, д. 29, адресованным руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита («ДВКиА») АО «Интеллект Телеком» с пометкой «Лично – «Участники в сфере закупок предупреждают».

Консультанты в конфиденциальном порядке рассмотрят сообщение, проанализируют его и проведут необходимые проверки информации.

При обращении на «Горячую линию» авторам сообщений гарантируется неразглашение персональных данных. Автор сообщения вправе не указывать в сообщении данные для обратной связи.

**1.6. Прочие положения**

1.6.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.6.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

1.6.3. Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.6.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

# 2. Предмет закупки

**Предметом закупки является**

 Автопогрузчики:

1. Автопогрузчик грузоподъемностью 1750 кг в кол-ве 1 шт.

2. Автопогрузчик с металлической кабиной грузоподъемностью 3000 кг в кол-ве 1 шт.

3. Автопогрузчик с металлической кабиной грузоподъемностью 1750 кг в кол-ве 2 шт.

## 2.1. Требования к закупаемой продукции

 2.1.1. Техническая часть

Требования к закупаемой продукции указаны в техническом задании, согласно Приложения №1 к настоящей Закупочной документации:

Автопогрузчик должен поставляться в комплекте с технической документацией, быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не поврежденный, изготовленным не ранее 2017 г. Заводская гарантия 1 год без ограничения по м. ч.

 Расширенный гарантийный срок - 5 лет или 5000 м. ч в зависимости, что наступит ранее, от даты ввода оборудования в эксплуатацию.

Коммерческая часть.

Расчеты за приобретаемое оборудование осуществляются в следующем порядке:

-аванс до 50% от стоимости Товара, указанной в Договоре, денежными средствами на расчетный счет Поставщика в течение 5 рабочих дней от даты подписания соответствующего Договора;

- окончательный расчет - в течение 5 рабочих дней после уведомления о готовности товара к отгрузке;

- срок поставки не более 10 рабочих дней с момента получения аванса.

Адрес поставки: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Проспект Генерала Алексеева, д.5. (автопогрузчик 1750 кг и автопогрузчик с металлической кабиной 3000 кг).

Адрес поставки: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Проспект Генерала Алексеева, д.42 стр.1 (автопогрузчик 1750 кг с металлической кабиной в кол-ве 2шт.).

1. **Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению**
	1. Требования к Участникам

 Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1. Участвовать в данной процедуре Открытого запроса предложений может любое юридическое лицо. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Открытого запроса предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

* быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь соответствующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора (если данный вид деятельности предусматривает лицензирование);
* иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
* организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
* иметь партнерские отношения с вендором предлагаемого оборудования;
* иметь в штате сертифицированных специалистов сервисной службы, не менее 2 человек;
* иметь положительный опыт работы в России по поставке аналогичного оборудования, подтвержденный отзывами Заказчиков.
	1. **Требования к документам**

**Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям**

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

* заверенную подписью руководителя и печатью организации скан-копию Устава;
* заверенную подписью руководителя и печатью организации скан-копию свидетельства о государственной регистрации;
* заверенную подписью руководителя и печатью организации скан-копию выписки из ЕГРЮЛ;
* заверенную подписью руководителя и печатью организации скан-копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
* заверенную подписью руководителя и печатью организации скан-копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется скан-копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
* заверенную подписью руководителя и печатью организации скан-копию бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) **за два года и завершившийся отчетный период текущего года**;
* заверенную подписью руководителя и печатью организации скан-копию справки об оплате уставного капитала, подписанную руководителем и главным бухгалтером организации;
* скан-копию справки об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества, подписанную руководителем организации;
* скан-копию документа, подтверждающего партнерские отношения с вендором предлагаемого Товара.
* копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, с приложениями, заверенные подписью руководителя и печатью организации (при необходимости);
* копии аттестатов сертифицированных специалистов сервисной службы;
* копию Декларации ТР ТС, копию Сертификата ГОСТ ISO 9001-2011;
* справку о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров за последние 5 лет, отзывы заказчиков;
* иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.

1. Подготовка Предложений
	1. Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник должен подготовить Предложение, включающее:

* + - * Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.9.1);
			* Коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.9.2);
			* Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 4, п.9.4);
			* Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации (п.3).

- Срок действия коммерческого предложения должен быть не менее 3-х месяцев.

4.1.2. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.5. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

* 1. Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода.

**Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.**

* 1. Разъяснение закупочной Документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной Документации. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в электронной форме в виде скан-копии письма за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника, направленного на электронную почту info@koncel.com.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока подачи Предложений (п.1.4). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет опубликовано вместе с извещением о проведении процедуры.

* 1. Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.4, с уведомлением всех участников.

1. Подача предложений и их прием

Участники подают заявки на участие в процедуре сбора коммерческих предложений в электронной форме самостоятельно посредством штатного интерфейса закрытой части ЭТП или на электронную почту info@koncel.com. При этом подача заявки на участие включает прикрепление документов, заявленных в документации на унифицированную торговую площадку в торговой секции <http://utp.sberbank-ast.ru/AFK> или на электронную почту info@koncel.com.

 ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ ПОЗЖЕ УКАЗАННОГО СРОКА, НЕ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ.

1. Оценка Предложений и проведение переговоров

В данном разделе указывается порядок и методика проведения оценки, оценочные критерии.

* 1. Общие положения

Оценка Предложений включает отборочную стадию, оценочную стадию, проведение при необходимости переговоров.

* 1. Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

1. правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;
2. соответствие Участников требованиям настоящей документации;
3. соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей документации.

В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:

1. в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;
2. поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;
3. содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;
4. содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.
	1. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из следующих критериев, указанных в порядке убывания значимости:

- соответствие предлагаемой продукции требованиям ТЗ;

* условия оплаты;
	+ 1. **Порядок оценки заявок**
			1. **Критерий «Качественные и функциональные характеристики предлагаемого оборудования»**

**Значимость - 40%**

**Коэффициент значимости (КЗ) = 1,0 (макс. 100 баллов)**

* + - * 1. **Критерий «Качественные и функциональные характеристики автопогрузчика грузоподъемностью 1750 кг в кол-ве 1шт.**

**Значимость - 35%**

Коэффициент значимости **(КЗ) = 1,0** (макс. 100 баллов)

Оцениваются предложения, направленные на повышение качества оказания, дополняющие Техническое задание, входящее в состав настоящей документации, по следующим направлениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** | **Значимость (баллы)** |
| Номинальная грузоподъёмность не менее | 1750 кг | 10 |
| Тип шин | Супер эластик Cоtinental или аналог | 3 |
| Высота подъема  | 4700 мм | 5 |
| Тип мачты трех секционная со сводным ходом | установлено | 1 |
| Устройство бокового смещения | установлено | 1 |
| Ширина прохода AST с поддоном Д1200хШ800, не более | 3595 мм | 1 |
| Коробка передач, тип | Автоматическая ТОРКФЛОУ или аналог, обеспечивающий плавное и четкое переключение передач под нагрузкой | 15 |
| Гидравлическая система | CLSS или аналог обеспечивающий подъем при низких оборотах двигателя. | 15 |
| Тормозная система | многодисковые тормоза с принудительным охлаждением масла | 5 |
| Максимальный уклон с грузом не менее | 25% | 2 |
| Тип силового агрегата бензин-газ | Nissan K15 (Япония) или аналог по техническим характеристикам | 5 |
| Подвесная силовая передача (двигатель и коробка передач фиксируется через |   | 15 |
|
| Воздушный фильтр циклонного типа |   | 4 |
| Мачта с системой мягкого опускания |   | 3 |
| Подвесная кабина (кабина погрузчика фиксируется через демпферные крепления позволяющие снизить вибрации при движение) |   | 15 |

Порядок начисления баллов:

Комиссия оценивает предложения участников, повышающие качественные характеристики поставляемого товара в соответствии с установленной в показателе шкалой оценки. Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению), определяется как сумма баллов, присвоенных по каждой характеристики, соответствующему указанным выше условиям оценки по данному показателю, с учетом коэффициента значимости показателя (КЗ).

Лучшие условия исполнения контракта соответствуют большему значению суммы баллов.

Оценка **в баллах присваивается каждому пункту характеристики, при несоответствии параметра характеристике, вес пункта равен 0.**

**6.3.1.1.2. Критерий «Качественные и функциональные характеристики автопогрузчика c металлической кабиной грузоподъемностью 3000 кг.**

**Значимость - 35%**

Коэффициент значимости **(КЗ) = 1,0** (макс. 100 баллов)

Оцениваются предложения, направленные на повышение качества оказания, дополняющие Техническое задание, входящее в состав настоящей документации, по следующим направлениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** | **Значимость (баллы)** |
| Номинальная грузоподъёмность не менее | 3000 кг | 10 |
| Тип шин | пневматические | 3 |
| Высота подъема  | 4700 мм | 5 |
| Тип мачты трех секционная со сводным ходом | установлено | 1 |
| Устройство бокового смещения | установлено | 1 |
| Ширина прохода AST с поддоном Д1200хШ800 не более | 4060 мм | 1 |
| Коробка передач, тип | Автоматическая ТОРКФЛОУ или аналог, обеспечивающий плавное и четкое переключение передач под нагрузкой | 12 |
| Гидравлическая система | CLSS или аналог обеспечивающий подъем при низких оборотах двигателя. | 12 |
| Тормозная система | Многодисковые тормоза с принудительным охлаждением масла | 5 |
| Металлическая кабина с отопителем | установлено | 10 |
| Максимальный уклон с грузом не мене | 26% | 2 |
| Тип силового агрегата бензин-газ | Nissan K25 (Япония) или аналог по техническим характеристикам | 5 |
| Подвесная силовая передача (двигатель и коробка передач фиксируется через демпферные крепления позволяющие снизить вибрации на мачту, вилы, руль, рычаги управления и сиденье) |   | 13 |
| Воздушный фильтр циклонного типа |   | 4 |
| Мачта с системой мягкого опускания |   | 3 |
| Подвесная кабина (кабина погрузчика фиксируется через демпферные крепления позволяющие снизить вибрации при движение) |   | 13 |

Порядок начисления баллов:

Комиссия оценивает предложения участников, повышающие качественные характеристики поставляемого товара в соответствии с установленной в показателе шкалой оценки. Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению), определяется как сумма баллов, присвоенных по каждой характеристики, соответствующему указанным выше условиям оценки по данному показателю, с учетом коэффициента значимости показателя (КЗ).

Лучшие условия исполнения контракта соответствуют большему значению суммы баллов.

Оценка **в баллах присваивается каждому пункту характеристики, при несоответствии параметра характеристике, вес пункта равен 0.**

**6.3.1.1.3. Критерий «Качественные и функциональные характеристики автопогрузчика c металлической кабиной грузоподъемностью 1750 кг в кол-ве 2шт.**

**Значимость - 30%**

Коэффициент значимости **(КЗ) = 1,0** (макс. 100 баллов)

Оцениваются предложения, направленные на повышение качества оказания, дополняющие Техническое задание, входящее в состав настоящей документации, по следующим направлениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** | **Значимость (баллы)** |
| Номинальная грузоподъёмность не менее | 1750 кг | 10 |
| Тип шин | пневматика | 3 |
| Высота подъема  | 4700 мм | 5 |
| Тип мачты трех секционная со сводным ходом | установлено | 1 |
| Устройство бокового смещения | установлено | 1 |
| Ширина прохода AST с поддоном Д1200хШ800, не более | 3595 мм | 1 |
| Коробка передач, тип | Автоматическая ТОРКФЛОУ или аналог, обеспечивающий плавное и четкое переключение передач под нагрузкой | 12 |
| Гидравлическая система | CLSS или аналог обеспечивающий подъем при низких оборотах двигателя. | 12 |
| Тормозная система | многодисковые тормоза с принудительным охлаждением масла | 5 |
| Металлическая кабина с отопителем | установлено | 10 |
| Максимальный уклон с грузом не менее | 25% | 2 |
| Тип силового агрегата бензин-газ | Nissan K15 (Япония) или аналог по техническим характеристикам | 5 |
| Подвесная силовая передача (двигатель и коробка передач фиксируется через |   | 13 |
| Воздушный фильтр циклонного типа |   | 4 |
| Мачта с системой мягкого опускания |   | 3 |
| Подвесная кабина (кабина погрузчика фиксируется через демпферные крепления позволяющие снизить вибрации при движение) |   | 13 |

Порядок начисления баллов:

Комиссия оценивает предложения участников, повышающие качественные характеристики поставляемого товара в соответствии с установленной в показателе шкалой оценки. Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению), определяется как сумма баллов, присвоенных по каждой характеристики, соответствующему указанным выше условиям оценки по данному показателю, с учетом коэффициента значимости показателя (КЗ).

Лучшие условия исполнения контракта соответствуют большему значению суммы баллов.

Оценка **в баллах присваивается каждому пункту характеристики, при несоответствии параметра характеристике, вес пункта равен 0.**

## 6.3.1.2. Критерий «Стоимость Товара»

**Значимость - 60%**

Коэффициент значимости (КЗ) = 1

Количество баллов, присуждаемых по показателю «Предложение участника по стоимости за весь Товар сопоставимого характера и объема» (**ЦБi**), определяется по формуле:

**ЦБi= Цmin / Цi х 100,**

где:

**Цi** - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

**Цmin** - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

* 1. **Запрос скидок (переторжка)**

Процедуры Запроса скидок (переторжка) и дальнейших ценовых переговоров проводятся только по решению Закупочной комиссии. По решению Закупочной комиссии, при проведении закупочной процедуры скидки могут запрашиваться как у всех участников, прошедших предварительный отбор, так и одного потенциального победителя. Если участник предоставил письменный отказ снизить цену (либо вообще не ответил на письмо), то его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

Изменение цены в сторону уменьшения не должно повлечь за собой ухудшения технических параметров предложения.

Рабочая группа анализирует новые ценовые предложения на предмет обоснованности размера скидки.

Если анализ рынка или результаты ценового анализа показывают, что размер скидки, которую предоставил участник, может быть значительно больше, то закупочная комиссия может принять решение о проведении с участником ценовых переговоров.

* 1. **Проведение переговоров**

Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

* любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;
* ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

Организатор в результате переговоров может предложить:

* выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;
* объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.

Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно*.*

1. **Подписание Договора (решение об отмене Закупочной процедуры)**

Решение о заключении договора по итогам проведенных сбора коммерческих предложений в форме электронных торгов принимается Заказчиком самостоятельно, по совокупности оценочных критериев участников торгов.

Организатор запроса предложений вправе отказаться от его проведения в определенный в приглашении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. Уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на сайте ПАО «Концэл» и электронной торговой площадке Сбербанка АСТ

1. **Уведомление Участников о результатах**

Организатор незамедлительно после выбора победителя (подписания Протокола закупочной комиссией) размещает информацию о Победителе путем направления всем Участникам письменное уведомление, в котором указано наименование и место, которое заняла его Заявка.

1. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
	1. Письмо о подаче оферты (Форма №1)

**начало формы**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Уважаемые господа!**

Изучив Уведомление о проведении [***указать вид процедуры***], [***опубликованное*** ***«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» № \_\_\_ от \_\_.\_\_.201\_\_г., на официальном сайте ПАО «Концэл» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, полученное \_\_.\_\_.200\_\_г.***], и Закупочную документацию по ***[указать вид процедуры]***, и принимая установленные в них требования и условия,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(краткое описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых ус луг)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на условиях и в соответствии с коммерческим предложением [***при необходимости могут быть указаны другие документы***], являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, ***на общую сумму***

|  |  |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(итоговая стоимость, руб. без НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует
до «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Коммерческое предложение (Форма № 2) – на \_\_\_\_ листах;
2. Анкета участника (Форма № 3) – на \_\_\_\_ листах;
3. Другие документы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

**9.1.1 Инструкции по заполнению Формы №1**

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами,
в рублях

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации.

* 1. Коммерческое предложение (Форма №2)

**начало формы**

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Коммерческое предложение**

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **Требования ПАО «Концэл»** | **Предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наимено-вание** | **Технические требования** | **кол-во** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Цена за единицу** | **Сумма** |
| **1.** | **Автопогрузчик грузоподъемностью 1750 кг** | Номинальная грузоподъёмность не менее | 1750 кг | **1 шт.** |   |   |  |  |
| Тип шин | Супер эластик Cоtinental или аналог |   |  |  |
| Высота подъема  | 4700 мм |   |  |  |
| Тип мачты трех секционная со сводным ходом | установлено |   |  |  |
| Устройство бокового смещения | установлено |   |  |  |
| Ширина прохода AST с поддоном Д1200хШ800, не более | 3595 мм |   |  |  |
| Коробка передач, тип | Автоматическая ТОРКФЛОУ или аналог обеспечивающий плавное и четкое переключение передач под нагрузкой |   |  |  |
| Гидравлическая система | CLSS или аналог обеспечивающий подъем при низких оборотах двигателя. |   |  |  |
| Тормозная система | многодисковые тормоза с принудительным охлаждением масла |   |  |  |
| Максимальный уклон с грузом не менее | 25% |   |  |  |
| Тип силового агрегата бензин-газ | Nissan K15 (Япония) или аналог по техническим характеристикам |   |  |  |
| Подвесная силовая передача (двигатель и коробка передач фиксируется через демпферные крепления позволяющие снизить вибрации на мачту, вилы, руль, рычаги управления и сиденье) |   |   |  |  |
| Воздушный фильтр циклонного типа |   |   |  |  |
| Мачта с системой мягкого опускания |   |   |  |  |
| Подвесная кабина (кабина погрузчика фиксируется через демпферные крепления позволяющие снизить вибрации при движение) |   |   |  |  |
| **2.** | **Автопогрузчик с металлической кабиной грузоподъемностью 3000 кг** | Номинальная грузоподъёмность не менее | 3000 кг | **1 шт.** |   |   |  |  |
| Тип шин | пневматические |   |  |  |
| Высота подъема  | 4700 мм |   |  |  |
| Тип мачты трех секционная со сводным ходом | установлено |   |  |  |
| Устройство бокового смещения | установлено |   |  |  |
| Высота верхнего ограждения по кабине | 2130 мм |   |  |  |
| Ширина прохода AST с поддоном Д1200хШ800 не более | 4060 мм |   |  |  |
| Коробка передач, тип | Автоматическая ТОРКФЛОУ или аналог обеспечивающий плавное и четкое переключение передач под нагрузкой |   |  |  |
| Гидравлическая система | CLSS или аналог обеспечивающий подъем при низких оборотах двигателя. |   |  |  |
| Тормозная система | Многодисковые тормоза с принудительным охлаждением масла |   |  |  |
| Металлическая кабина с отопителем | установлено |   |  |  |
| Максимальный уклон с грузом не мене | 26% |   |  |  |
| Тип силового агрегата бензин-газ | Nissan K15 (Япония) или аналог по техническим характеристи-кам |   |  |  |
| Подвесная силовая передача (двигатель и коробка передач фиксируется через демпферные крепления позволяющие снизить вибрации на мачту, вилы, руль, рычаги управления и сиденье) |   |   |  |  |
| Воздушный фильтр циклонного типа |   |   |  |  |
| Мачта с системой мягкого опускания |   |   |  |  |
| Подвесная кабина (кабина погрузчика фиксируется через демпферные крепления позволяющие снизить вибрации при движение) |   |   |  |  |
| **3.** | **Автопогрузчик с металлической кабиной грузоподъемностью 1750 кг** | Номинальная грузоподъёмность не менее | 1750 кг | **2 шт.** |   |   |  |  |
| Тип шин | пневматические |   |  |  |
| Высота подъема  | 4700 мм |   |  |  |
| Тип мачты трех секционная со сводным ходом | установлено |   |  |  |
| Устройство бокового смещения | установлено |   |  |  |
| Ширина прохода AST с поддоном Д1200хШ800, не более | 3595 мм |   |  |  |
| Коробка передач, тип | Автоматическая ТОРКФЛОУ или аналог обеспечивающий плавное и четкое переключение передач под нагрузкой |   |  |  |
| Гидравлическая система | CLSS или аналог обеспечивающий подъем при низких оборотах двигателя. |   |  |  |
| Тормозная система | многодисковые тормоза с принудительным охлаждением масла |   |  |  |
| Металлическая кабина с отопителем | установлено |   |  |  |
| Максимальный уклон с грузом не менее | 25% |   |  |  |
| Тип силового агрегата бензин-газ | Nissan K15 (Япония) или аналог по техническим характеристи-кам |   |  |  |
| Подвесная силовая передача (двигатель и коробка передач фиксируется через демпферные крепления позволяющие снизить вибрации на мачту, вилы, руль, рычаги управления и сиденье) |   |   |  |  |
| Воздушный фильтр циклонного типа |   |   |  |  |
| Мачта с системой мягкого опускания |   |   |  |  |
| Подвесная кабина (кабина погрузчика фиксируется через демпферные крепления позволяющие снизить вибрации при движение) |   |   |  |  |
| **ИТОГО** |  |

Стоимость предложения составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (18 %). - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек.

Порядок платежей:

 - аванс \_\_\_% от стоимости Товара в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (18 %).- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в течении \_\_\_ (\_\_\_\_) рабочих дней с момента выставления счёта;

- \_\_\_\_% от стоимости Товара в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (18 %).- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, через \_\_\_ (\_\_\_) рабочих дней после подписания Товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условия конвертации валюты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантия на поставляемый товар \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) месяца с момента подписания Товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Адрес поставки: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Проспект Генерала Алексеева, д.5. (ав-топогрузчик грузоподъемностью 1750 кг и автопогрузчик с металлической кабиной грузоподъемностью 3000 кг).

Адрес поставки: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Проспект Генерала Алексеева, д.42 стр.1 (автопогрузчик грузоподъемностью 1750 кг с металлической кабиной в кол-ве 2 шт.).

Порядок Гарантийного обслуживания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

**9.2.1 Инструкции по заполнению Формы №2**

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. **Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям конкретными характеристиками предлагаемого к поставке Товара**. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

9.3. Анкета Участника (Форма №3)

**начало формы**

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Анкета Участника**

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

**9.3.1. Инструкции по заполнению**

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

1. **Памятка о работе Конфликтной комиссии по закупочной деятельности ПАО АФК «Система»**

Уважаемые партнеры!

ПАО АФК «Система» и его дочерние и зависимые компании (далее совместно – «Группа компаний АФК «Система») стремятся к укреплению партнерских взаимоотношений со своими контрагентами для создания открытой, предсказуемой и прозрачной среды для ведения бизнеса. Реализация этих подходов невозможна без активной роли контрагентов, их заинтересованности в прямом диалоге и обмене мнениями.

В связи с этим в Группе компаний АФК «Система» была создана Конфликтная комиссия по закупочной деятельности (далее – «Конфликтная комиссия»). Цель Конфликтной комиссии – урегулирование спорных ситуаций и рассмотрение жалоб физических и юридических лиц - контрагентов (в том числе – потенциальных) компаний Группы АФК «Система» на процесс организации и проведения закупочных процедур, в том числе квалификации, выбора и/или дисквалификации контрагентов.

Обратиться в Конфликтную комиссию может любой контрагент, в том числе потенциальный, независимо от того, с какой компанией Группы АФК «Система» он работает или собирается работать, заполнив соответствующую форму и отправив ее в отсканированном виде с приложением подтверждающих документов через раздел «Горячая Линия» на сайте http://www.sistema.ru/.

В компетенцию Конфликтной комиссии не входит определение условий заключаемых договоров или рассмотрение споров, связанных с их исполнением.

Компании Группы АФК «Система» приветствуют обоснованные и объективные жалобы контрагентов, помогающие сделать закупочный процесс в Группе компаний АФК «Система» лучше, прозрачней и эффективней. Четкий, понятный и прозрачный процесс закупок гарантирует контрагентам равные права и возможности при участии в закупочных процедурах компаний Группы АФК «Система».

Дискриминация контрагентов, обращающихся в Конфликтную комиссию с обоснованными и объективными жалобами, не допускается. Данный принцип закреплен в нормативных документах ПАО АФК «Система» и его дочерних и зависимых компаний. Факт обращения в Конфликтную комиссию не может служить поводом для отказа в участии в последующих закупочных процедурах, признании победителем и/или заключении договоров.

Тем не менее, ПАО АФК «Система» и его дочерние и зависимые компании будут пресекать попытки использовать механизм работы Конфликтной комиссии для оказания давления на принятие решений, дискредитации конкурентов или сотрудников компаний Группы АФК «Система».

Жалобы, не соответствующие установленной форме, анонимные жалобы, неподписанные жалобы к рассмотрению Конфликтной комиссии не принимаются и рассматриваются в общем порядке, установленном для «Единой горячей линии» ПАО АФК «Система».

Если вы считаете, что закупочные процедуры проводятся в Группе компаний АФК «Система» с нарушениями правил, непрозрачно, предвзято, обращайтесь в Конфликтную комиссию для независимого анализа вашей ситуации и вынесения объективного решения.

УТВЕРЖДАЮ:

 Генеральный директор

 ПАО «Концэл»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Корнеев

1. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку автопогрузчиков

Москва 2017 г.

**11.1.** **Автопогрузчик грузоподъемностью 1750 кг**

Количество – 1 шт.

**1. Общие требования к автопогрузчику.**

Автопогрузчик должен поставляться в комплекте с технической документацией, быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не поврежденный, изготовленным не ранее 2017 г.

**2. Технические характеристики автопогрузчика.**

2.1.Поставляемый Автопогрузчик должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в таблице.

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Номинальная грузоподъёмность не менее | 1750 кг |
| Тип шин | Супер эластик **Cоtinental** или аналог |
| Высота подъема  | 4700 мм |
| Тип мачты трех секционная со сводным ходом | **установлено** |
| Устройство бокового смещения | **установлено** |
| Ширина прохода AST с поддоном Д1200хШ800, не более | 3595 мм |
| Коробка передач, тип | Автоматическая ТОРКФЛОУ или аналог обеспечивающий плавное и четкое переключение передач под нагрузкой |
| Гидравлическая система | CLSS или аналог обеспечивающий подъем при низких оборотах двигателя. |
| Тормозная система | Многодисковые тормоза с принудительным охлаждением масла |
| Максимальный уклон с грузом не менее | 25% |
| Тип силового агрегата **бензин-газ** | Nissan K15 (Япония) или аналог по техническим характеристикам |
| Воздушный фильтр циклонного типа |
| Мачта с системой мягкого опускания |

**3 Требования к конструкции и составным частям оборудования.**

3.1 Конструкция рамы

- **подвесная кабина** (кабина погрузчика фиксируется через демпферные крепления позволяющие снизить вибрации при движение)

 - **подвесная силовая передача (**двигатель и коробкапередачфиксируется через

демпферные крепления позволяющие снизить вибрации на мачту, вилы, руль, рычаги управления и сиденье)

3.2 Конструкция гидросистемы должна иметь два независимых гидравлических контура на рабочее оборудование и рулевое управление по средствам сдвоенного насоса. Независимая система насоса для грузоподъемника и усилителя руля позволит увеличить производительность и снизить расход топлива.

**4. Комплект поставки**.

4.1 В комплект поставки оборудования должны входить сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запасных частей.

**5. Гарантийное и послегарантийное обслуживание.**

5.1. Заводская гарантия 1 год без **ограничения** по м. ч.

5.2. Расширенная гарантийный срок - **5 лет или 6000** м. ч в зависимости что наступит ранее, от даты ввода оборудования в эксплуатацию.

**6. Требования к поставщикам.**

6.1. Наличие копии дистрибьюторского сертификата от завода-изготовителя или представительства завода, заверенной печатью поставщика.

6.2. Наличие в штате сертифицированных специалистов сервисной службы, не менее 2 человек, что должно подтверждаться копиями аттестатов.

 - Декларация ТР ТС (Копия, заверенная печатью Поставщика)

 - Сертификат ГОСТ ISO 9001- 2011

**Условия оплаты**: аванс 50%, окончательный платеж 50% после уведомления о готовности техники к отгрузке

**Срок поставки:** не более10 рабочих дней с момента получения аванса

**11.2.** **Автопогрузчик с металлической кабиной грузоподъемностью 3000 кг.**

Количество – 1 шт.

**1.Общие требования к автопогрузчику**

1.1.Автопогрузчик должен поставляться в комплекте с технической документацией, быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не поврежденный, изготовленным не ранее 2017 г.

**2. Технические характеристики Автопогрузчика.**

Поставляемый Автопогрузчик должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в таблице.

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Номинальная грузоподъёмность не менее | 3000 кг |
| Тип шин | пневматические |
| Высота подъема  | 4700 мм |
| Тип мачты трех секционная со сводным ходом | **установлено** |
| Устройство бокового смещения | **установлено** |
| Ширина прохода AST с поддоном Д1200хШ800 не более | 4060 мм |
| Коробка передач, тип | Автоматическая ТОРКФЛОУ или аналог обеспечивающий плавное и четкое переключение передач под нагрузкой |
| Гидравлическая система | CLSS или аналог обеспечивающий подъем при низких оборотах двигателя. |
| Тормозная система | Многодисковые тормоза с принудительным охлаждением масла |
| Металлическая кабина с отопителем | **установлено** |
| Максимальный уклон с грузом не мене | 26% |
| Тип силового агрегата  **бензин-газ** | Nissan K25 (Япония) или аналог по техническим характеристикам |
| Воздушный фильтр циклонного типа |
| Мачта с системой мягкого опускания |

**3.Требования к конструкции и составным частям оборудования.**

3.1 Конструкция рамы

- **подвесная кабина** (кабина погрузчика фиксируется через демпферные крепления позволяющие снизить вибрации при движение)

 - **подвесная силовая передача (**двигатель и коробкапередачфиксируется через

демпферные крепления позволяющие снизить вибрации на мачту, вилы, руль, рычаги управления и сиденье)

3.2 Конструкция гидросистемы должна иметь два независимых гидравлических контура на рабочее оборудование и рулевое управление по средствам сдвоенного насоса. Независимая система насоса для грузоподъемника и усилителя руля позволит увеличить производительность и снизить расход топлива.

**4. Комплект поставки**.

4.1 В комплект поставки оборудования должны входить сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запасных частей.

**5. Гарантийное и послегарантийное обслуживание.**

5.1. Заводская гарантия **1 год без ограничения** по м. ч.

5.2. Гарантийный срок - **5 лет или 6000 м. ч** в зависимости что наступит ранее, от даты ввода оборудования в эксплуатацию.

**6. Требования к поставщикам.**

6.1. Наличие копии дистрибьюторского сертификата от завода-изготовителя или представительства завода, заверенной печатью поставщика.

6.2. Наличие в штате сертифицированных специалистов сервисной службы, не менее 2 человек, что должно подтверждаться копиями аттестатов.

 - Декларация ТР ТС (Копия, заверенная печатью Поставщика)

 - Сертификат ГОСТ ISO 9001- 2011

**Условия оплаты**: аванс 50%, окончательный платеж 50% после уведомления о готовности техники к отгрузке

**Срок поставки:** не более10 рабочих дней с момента получения аванса

**11.3.** **Автопогрузчик с металлической кабиной грузоподъемностью 1750 кг**

Количество – 2 шт.

**1. Общие требования к автопогрузчику.**

Автопогрузчик должен поставляться в комплекте с технической документацией, быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не поврежденный, изготовленным не ранее 2017 г.

**2. Технические характеристики Автопогрузчика.**

2.1.Поставляемый Автопогрузчик должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в таблице.

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Номинальная грузоподъёмность не менее | 1750 кг |
| Тип шин | пневматические |
| Высота подъема  | 4700 мм |
| Тип мачты трех секционная со сводным ходом | **установлено** |
| Устройство бокового смещения | **установлено** |
| Ширина прохода AST с поддоном Д1200хШ800, не более | 3560 мм |
| Коробка передач, тип | Автоматическая ТОРКФЛОУ или аналог обеспечивающий плавное и четкое переключение передач под нагрузкой |
| Гидравлическая система | CLSS или аналог обеспечивающий подъем при низких оборотах двигателя. |
| Тормозная система | многодисковые тормоза с принудительным охлаждением масла |
| Металлическая кабина с отопителем | **установлено** |
| Максимальный уклон с грузом не менее | 25% |
| Тип силового агрегата **бензин-газ** | Nissan K15 (Япония) или аналог по техническим характеристикам |
| Воздушный фильтр циклонного типа |
| Мачта с системой мягкого опускания |

**3 Требования к конструкции и составным частям оборудования.**

3.1 Конструкция рамы

 - **подвесная кабина** (кабина погрузчика фиксируется через демпферные крепления позволяющие снизить вибрации при движение)

 - **подвесная силовая передача (**двигатель и коробкапередачфиксируется через

демпферные крепления позволяющие снизить вибрации на мачту, вилы, руль, рычаги управления и сиденье)

3.2 Конструкция гидросистемы должна иметь два независимых гидравлических контура на рабочее оборудование и рулевое управление по средствам сдвоенного насоса. Независимая система насоса для грузоподъемника и усилителя руля позволит увеличить производительность и снизить расход топлива.

**4. Комплект поставки**.

4.1 В комплект поставки оборудования должны входить сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запасных частей.

**5. Гарантийное и послегарантийное обслуживание.**

5.1. Заводская гарантия 1 год без **ограничения** по м.ч.

5.2. Расширенная гарантийный срок - **5 лет или 6000 м.ч** в зависимости что наступит ранее, от даты ввода оборудования в эксплуатацию.

**6. Требования к поставщикам.**

6.1. Наличие копии дистрибьюторского сертификата от завода-изготовителя или представительства завода, заверенной печатью поставщика.

6.2. Наличие в штате сертифицированных специалистов сервисной службы, не менее 2 человек, что должно подтверждаться копиями аттестатов.

 - Декларация ТР ТС (Копия, заверенная печатью Поставщика)

 - Сертификат ГОСТ ISO 9001- 2011

**Условия оплаты**: аванс 50%, окончательный платеж 50% после уведомления о готовности техники к отгрузке

**Срок поставки:** не более10 рабочих дней с момента получения аванса

Руководитель проекта ПАО «Концэл» Башков А.В.