УТВЕРЖДАЮ:

 Заместитель генерального директора

 Главный инженер АО «Концэл»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ И.Н. Балашов/

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ

(Восстановление части помещения №10 и части помещения №11 в строении №5 на производственной площадке №2 АО «Концэл» для сдачи в аренду)

1. Место проведения работ: **124460, Москва, Зеленоград, проезд 4801, д.7, стр. 5, 3 этаж, часть пом. № 10, часть пом.№11, основное средство «Производственный корпус № 1», инв. номер 10001**.
2. Наименование работ:

- Смонтировать несущую конструкцию перегородки в оси 20 длиной 24 м и с опорой на пол и фермы кровли.

- Смонтировать несущую конструкцию подвесного потолка высотой не ниже 2,9 м от уровня пола. Площадь подвесного потолка 855,6 м2

- Обшить несущую конструкцию перегородки листами ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя с двух сторон со слоем утеплителя из минеральной ваты между ними. Стыки листов ГКЛ проклеить серпянкой. Зашпаклевать, прогрунтовать и окрасить водо-эмульсионной краской в 2 слоя. Высота обшивки перегородки – до подвесного потолка.

- После монтажа несущей конструкции смонтировать подвесной потолок типа Армстронг со встроенным светодиодным освещением. Общее количество светильников – 160 шт. Освещение разделить на 2 зоны. Расположение щитов управления освещением уточнить по месту.

- Образовавшийся строительный мусор вывезти в места, установленные законодательством.

1. Работы выполнить силами и материалами подрядчика. Срок выполнения работ – 40 рабочих дней.
2. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении работ.

Инженер по ОЭиРЗС Пуховский А.В.